Bagażnik, szyba –OFF-ON:

STANDARD 388h 3 62 00 00

STANDARD 388h 3 62 00 01

STANDARD 388h 3 62 00 00

Awaryjne – OFF-ON

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 60 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 60 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 60 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

Klima – ON/OFF

STANDARD 38Ah 2 00 00

STANDARD 38Ah 2 01 00

STANDARD 38Ah 2 00 00

Halogen 1

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 6C 04 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 04 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

Światła + długie:

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 380h 8 2C 04 48 48 00 23 0D 00

STANDARD 180h 6 00 78 00 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 78 00 00 00 00

STANDARD 380h 8 2C 04 48 48 00 23 0D 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 380h 8 2C 04 48 48 00 23 0D 00

STANDARD 180h 6 00 00 00 00 00 00

STANDARD 380h 8 24 04 48 4A 00 23 0D 00

Tempomat:

STANDARD 281h 8 00 80 40 76 00 00 00 00

STANDARD 281h 8 00 82 40 76 00 00 00 00

STANDARD 281h 8 00 80 40 76 00 00 00 00

Migacz lewo i prawo:

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 40 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 40 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 20 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 20 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

Drzwi kierowcy – ON/OFF

STANDARD 380h 8 28 00 48 48 00 23 0D 00

STANDARD 380h 8 28 00 48 47 00 23 0D 00

STANDARD 380h 8 28 00 48 48 00 23 0D 00

Ogrzewanie szyb, łącznie – ON/OFF:

STANDARD 38Ah 2 00 00

STANDARD 38Ah 2 00 00

STANDARD 38Ah 2 01 00

STANDARD 38Ah 2 10 00

.

.

STANDARD 38Ah 2 11 00

STANDARD 38Ah 2 00 00

Ogrzewanie szyby tylnej– ON/OFF:

STANDARD 38Ah 2 00 00

STANDARD 38Ah 2 01 00

STANDARD 38Ah 2 20 00

STANDARD 38Ah 2 00 00

STANDARD 38Ah 2 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 38Ah 2 10 00

STANDARD 180h 6 00 68 10 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 10 00 00 00

.

STANDARD 38Ah 2 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 38Ah 2 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 38Ah 2 00 00

STANDARD 38Ah 2 01 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 38Ah 2 20 00

STANDARD 180h 6 00 68 10 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 10 00 00 00

STANDARD 38Ah 2 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 180h 6 00 68 00 00 00 00

STANDARD 38Ah 2 00 00

Hamulec ręczny – ON/OFF

STANDARD 380h 8 28 04 48 43 00 23 0D 00

STANDARD 3C3h 3 20 00 A0

STANDARD 380h 8 08 04 48 43 00 23 0D 00

STANDARD 3C3h 3 00 00 A0

STANDARD 380h 8 28 04 48 43 00 23 0D 00

STANDARD 3C3h 3 20 00 A0

Kontrolka ABS + komunikat – łączenie z modułem, w GT kontrolka ON. Tak samo test kontrolek ABS, VDC, EBD w GT kontrolka OFF

STANDARD 3C3h 3 20 00 A0

STANDARD 3C3h 3 A0 00 A0

STANDARD 3C3h 3 A2 00 A0

STANDARD 3C3h 3 20 00 A0