ECU ISO Code: 25 86 8C 19 25
2014-04-13 17:22:15
CONNECTED TO: 
Alfa Romeo GT JTS 2.0
Bosch ABS 5.7 VDC
--------------------------------------------------------------

Kod ISO: 25 86 8C 19 25
Numer rysunku FIAT: 71747795   
Numer sprzętu: 0265950183 
Wersja sprzętu: 00
Numer oprogr.: BB60456    
Wersja oprogr.: 0008
Numer homologacji:       
Data zaprogramowania: 05/04/2006

ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
1: C1522 - Brak połączenia ster. ABS z tablicą przyrządów
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Prędkość pojazdu: 2,750 km/h
Swiatło stop: WYŁ. 

Jest więcej niż jedna linia wymiany danych pomiędzy różnymi układami zainstalowanymi na pokładzie: w tym przypadku nieprawidłowość dotyczy linii pomiędzy układem ABS a tablicą wskaźników.
Możliwe przyczyny mają związek ze zwarciem do masy lub nieprawidłowością w tablicy wskaźników.
Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd. 
2: C1340 - Włącznik świateł stop
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Prędkość pojazdu: 26,375 km/h
Swiatło stop: WŁ. 

Brak lub niespójność sygnału pedału hamulca roboczego, sprawdź:
- ciągłość przewodu sygnałowego między przełącznikami przy pedale a ECU
- plus zasilania
- prawidłowe działanie przy pomocy omomierza
- prawidłowe ustawienie przełączników przy pedałach (przełącznika są zazwyczaj samo-nastawne)
UWAGA: przełącznik może mieć różne funkcje, a w przypadku aut ze skrzynią automatyczną,tempomatem lub kontrolą trakcji, mogą być dwa przełączniki, podobnie w samochodach z elektronicznie sterowanymi silnikami diesla, gdzie ECU sprawdza wiarygodność tej informacji. W niektórych modelach błąd ten może być zgłaszany również w przypadku usterki świateł STOP lub ich okablowania lub przekaźnika.
Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd. 

KASOWANIE ZAPISANYCH KODÓW BŁĘDÓW...

ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
Brak kodów błędów

ODCZYT PARAMETRÓW:
Licznik rozruchów:  
Napięcie akumulatora:  V
Prędkość koła (lewy przód):  km/h
Prędkość koła (prawy przód):  km/h
Prędkość koła (lewy tył):  km/h
Prędkość koła (prawy tył):  km/h
Kąt skrętu:  °
Odchylenie:  °
Przyspieszenie boczne:  m/s²
Moment obr. silnika (z CAN):  Nm
Moment tarcia silnika (CAN):  %
Aktualny moment obr. silnika (CAN):  %
Moment żądany przez kierowcę:  %
Obroty silnika z CAN:  obr/min
Zawór wlotowy (lewy przód):  
Zawór wlotowy (prawy przód):  
Zawór wlotowy (lewy tył):  
Zawór wlotowy (prawy tył):  
Zawór wylotowy (lewy przód):  
Zawór wylotowy (prawy przód):  
Zawór wylotowy (lewy tył):  
Zawór wylotowy (prawy tył):  
Główny elektrozawór kontroli trakcji 1:  
Zawór główny 2:  
Zawór sterujący 1:  
Zawór sterujący 2:  
Silnik pompy:  
Stan przekaźnika zaworów (ABS/ESP):  
Swiatło stop:  
Styk pedału hamulca:  
Włącznik światła stop:  
Nacisk na pedał hamulca:  bar
Kontrolka EBD:  
Kontrolka ABS:  

ODCZYT PARAMETRÓW:
Kąt skrętu:  °

AKTYWOWANIE NASTAWNIKA...
Kontrolka ABS
WYKONANIE NIEUDANE


