ECU ISO Code: 32 83 08 80 92
2014-04-13 18:15:17
CONNECTED TO: 
Alfa Romeo GT JTS 2.0
Instrument Panel Mannesman VDO
--------------------------------------------------------------

Kod ISO: 32 83 08 80 92
Numer rysunku FIAT: 156050195  
Numer sprzętu: C6         
Wersja sprzętu: 00
Numer oprogr.: AR937/947HL
Wersja oprogr.: 0363
Numer homologacji:       
Data zaprogramowania: 06/20/2003

ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzony poziom paliwa: 92 %

ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzony poziom paliwa: 92 %

ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzony poziom paliwa: 92 %

ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzony poziom paliwa: 92 %

ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzony poziom paliwa: 92 %

ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzony poziom paliwa: 92 %

ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzony poziom paliwa: 92 %

ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzony poziom paliwa: 92 %

ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzony poziom paliwa: 92 %

ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzony poziom paliwa: 92 %

ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzony poziom paliwa: 92 %

ODCZYT PARAMETRÓW:
Temperatura wody:  °C

ODCZYT PARAMETRÓW:
Temperatura wody: 50 °C

ODCZYT PARAMETRÓW:
Temperatura wody: 50 °C

ODCZYT PARAMETRÓW:
Temperatura wody: 50 °C

ODCZYT PARAMETRÓW:
Temperatura wody: 50 °C

ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 0 obr/min

ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 0 obr/min

ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 0 obr/min

AKTYWOWANIE NASTAWNIKA...
Kontrolka świec żarowych
WYKONANIE NIEUDANE


AKTYWOWANIE NASTAWNIKA...
Kontrolka VDC/ASR/TC
WYKONANE


AKTYWOWANIE NASTAWNIKA...
Kontrolka VDC/ASR/TC
WYKONANE


AKTYWOWANIE NASTAWNIKA...
Kontrolka hamulca ręcznego(CAN)
WYKONANE


AKTYWOWANIE NASTAWNIKA...
Kontrolka temp. wody
WYKONANE


AKTYWOWANIE NASTAWNIKA...
Kontrolka ciśnienia oleju
WYKONANE


