Odczyt danych konfiguracyjnych CAN ...
CAN CONFIGURATION DATA:
00 00 15 6B 00 00 15 4B 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 00
00 00 15 6B 00 00 05 09 00 00 15 4B 00 00 05 09 00 00 05 09
36 30 36 39 33 34 33 34 20 20 20 50 50 45 41 43 45 45 45 53 49 20 03 06 20 6B 15 00 00 09 05 00 00 01 00 00 82 06 00
OBECNIE SKONFIGUROWANE MODUŁY CAN:
Komputer nadwozia (NBC)
Sterowanie silnika (NCM)
Tablica przyrządów (NQS)
Węzeł radioodbiornika/radio-nawigacji z mapami (NRR/RMN)
Węzeł układu hamulcowy (NFR)
Węzeł drzwi kierowcy (NPG)
Węzeł klimatyzatora (NCL)
Węzeł czujnika kąta skrętu (NAS) C-CAN
OBECNIE DOSTĘPNE MODUŁY CAN:
Komputer nadwozia (NBC)
Sterowanie silnika (NCM)
Tablica przyrządów (NQS)
Węzeł układu hamulcowy (NFR)
Węzeł drzwi kierowcy (NPG)
Węzeł klimatyzatora (NCL)
Węzeł czujnika kąta skrętu (NAS) C-CAN
USUNIĘTE MODUŁY CAN:
Węzeł radioodbiornika/radio-nawigacji z mapami (NRR/RMN)
MODUŁY CAN KTÓRE WYMAGAJĄ PROGRAMOWANIA EOL:
Komputer nadwozia (NBC)
Tablica przyrządów (NQS)
Węzeł drzwi kierowcy (NPG)
Węzeł klimatyzatora (NCL)
2012-11-09 21:49:35
CONNECTED TO: 
ALFA GT JTS 2.0
CAN Setup / PROXI Alignment Procedure
--------------------------------------------------------------

OBECNIE SKONFIGUROWANE MODUŁY CAN:: 
Komputer nadwozia (NBC): 
Sterowanie silnika (NCM): 
Tablica przyrządów (NQS): 
Węzeł radioodbiornika/radio-nawigacji z mapami (NRR/RMN): 
Węzeł układu hamulcowy (NFR): 
Węzeł drzwi kierowcy (NPG): 
Węzeł klimatyzatora (NCL): 
Węzeł czujnika kąta skrętu (NAS) C-CAN: 
: 
OBECNIE DOSTĘPNE MODUŁY CAN:: 
Komputer nadwozia (NBC): 
Sterowanie silnika (NCM): 
Tablica przyrządów (NQS): 
Węzeł układu hamulcowy (NFR): 
Węzeł drzwi kierowcy (NPG): 
Węzeł klimatyzatora (NCL): 
Węzeł czujnika kąta skrętu (NAS) C-CAN: 
: 
USUNIĘTE MODUŁY CAN:: 
Węzeł radioodbiornika/radio-nawigacji z mapami (NRR/RMN): 
: 
MODUŁY CAN KTÓRE WYMAGAJĄ PROGRAMOWANIA EOL:: 
Komputer nadwozia (NBC): 
Tablica przyrządów (NQS): 
Węzeł drzwi kierowcy (NPG): 
Węzeł klimatyzatora (NCL): 

