2012-11-09 21:46:33
CONNECTED TO: 
ALFA GT JTS 2.0
CAN Info
--------------------------------------------------------------

Wykaz skonfigurowanych centralek: 
Komputer nadwozia (NBC): Obecny
Sterowanie silnika (NCM): Obecny
Elektryczna przekładnia kierownicza (NGE): Nieobecny
Tablica przyrządów (NQS): Obecny
Węzeł przełączników przy kierownicy (NVO): Nieobecny
Węzeł radioodbiornika/radio-nawigacji z mapami (NRR/RMN): Obecny
Węzeł układu hamulcowy (NFR): Obecny
Węzeł Info-Telematyczny/MS Convergence (NIT/NCV): Nieobecny
Węzeł drzwi kierowcy (NPG): Obecny
Węzeł bagażnika (NVB): Nieobecny
Węzeł klimatyzatora (NCL): Obecny
Węzeł automat. skrzyni biegów (NCA-NCR): Nieobecny
Węzeł czujnika kąta skrętu (NAS) C-CAN: Obecny
Węzeł kontroli hamulca postojowego (NPB): Nieobecny
Węzeł sufitu (NIM): Nieobecny
Węzeł odchylenia/przyspieszenia bocznego (NYL): Nieobecny
Węzeł adaptacyjnego tempomatu (NAC): Nieobecny
Węzeł drzwi pasażera (NPP): Nieobecny
Węzeł fotela kierowcy (NAG): Nieobecny
Węzeł wspomaganego hamowania (NBA): Nieobecny
Węzeł Passive Entry: Nieobecny
Węzeł blokady Kierownicy (NBS): Nieobecny
Węzeł dźwigni zmiany biegów (NSC): Nieobecny
Węzeł fotela pasażera (NAP): Nieobecny
Węzeł czujnika parkowania (NSP): Nieobecny
Węzeł sygnałów silnika (NSM): Nieobecny
Węzeł poduszek powietrznych (NAB): Nieobecny
Węzeł amortyzatora pneumatycznego (NMA): Nieobecny
Węzeł kontroli przechyłu (NPS): Nieobecny
Węzeł reflektorów autoadaptacyjnych (NFA): Nieobecny
Węzeł kontroli toru jazdy (HALF): Nieobecny
: 
Wykaz centralek które odpowiedziały: 
Komputer nadwozia (NBC): Aktywny
Sterowanie silnika (NCM): Aktywny
Elektryczna przekładnia kierownicza (NGE): Nie aktywny
Tablica przyrządów (NQS): Aktywny
Węzeł przełączników przy kierownicy (NVO): Nie aktywny
Węzeł radioodbiornika/radio-nawigacji z mapami (NRR/RMN): Nie aktywny
Węzeł układu hamulcowy (NFR): Aktywny
Węzeł Info-Telematyczny/MS Convergence (NIT/NCV): Nie aktywny
Węzeł drzwi kierowcy (NPG): Aktywny
Węzeł bagażnika (NVB): Nie aktywny
Węzeł klimatyzatora (NCL): Aktywny
Węzeł automat. skrzyni biegów (NCA-NCR): Nie aktywny
Węzeł czujnika kąta skrętu (NAS) C-CAN: Aktywny
Węzeł kontroli hamulca postojowego (NPB): Nie aktywny
Węzeł sufitu (NIM): Nie aktywny
Węzeł odchylenia/przyspieszenia bocznego (NYL): Nie aktywny
Węzeł adaptacyjnego tempomatu (NAC): Nie aktywny
Węzeł drzwi pasażera (NPP): Nie aktywny
Węzeł fotela kierowcy (NAG): Nie aktywny
Węzeł wspomaganego hamowania (NBA): Nie aktywny
Węzeł Passive Entry: Nie aktywny
Węzeł blokady Kierownicy (NBS): Nie aktywny
Węzeł dźwigni zmiany biegów (NSC): Nie aktywny
Węzeł fotela pasażera (NAP): Nie aktywny
Węzeł czujnika parkowania (NSP): Nie aktywny
Węzeł sygnałów silnika (NSM): Nie aktywny
Węzeł poduszek powietrznych (NAB): Nie aktywny
Węzeł amortyzatora pneumatycznego (NMA): Nie aktywny
Węzeł kontroli przechyłu (NPS): Nie aktywny
Węzeł reflektorów autoadaptacyjnych (NFA): Nie aktywny
Węzeł kontroli toru jazdy (HALF): Nie aktywny

