00 Selecciona Marca
01 Selecciona Driver	
02 Serial Usb no encontrado
03 Baja Velocidad
04 Info Ecu
05 Leer Ecu
06 Abrir Fichero
07 Prog, Fichero
08 Esc.
09 Datos Centralita
10 Comandos
11 Datos Fichero a Programar
12 Serial USB activo
13 Serial USB inactivo
14 Imposible abrir el puerto USB
15 Imposible abrir el puerto
16 Esperar...
17 Poner el contacto
18 El fichero no  esta comprimido
19 Quitar y poner el contacto antes de leer o programar la centralita.
20 Atención antes de programar dar 12 v al pin 10/8 ECU E CONTROLAR CHE LA TENSION ESTA SUPERIOR A 13 V
21 Tiempo de Lectura 30 minutos. Continuar?
22 Primero debe de seleccionar un driver
23 Primero debe de abrir un fichero
24 No Existe
25 Fin de lectura, Quitar el contacto	
26 Quitar 10Sec y poner el contacto Esperar 10SeC antes Continuar
27 Error de escritura de fichero
28 Ningun Fichero abierto
29 Numero maximo de intentos de programar superado
30 Imposible cancelar la centralita
31 Puerto inactivo
32 Centralita no seleccionada
33 Comunicacion impossible
34 Inicializacion de programacion...
35 Lectura Centralita...
36 Inicio lectura ...
37 Cerrando centralita ...
38 Inicio programacion...
39 Cancelando...
40 Programando Centralita
41 Fichero de dimension errada
42 Error de lectura de fichero o fichero de dimension errada
43 Error de lectura de Fichero
44 Error Cambio de velocidad
45 Imposible inicializar la centralita
46 Numero Centralita no encontrado
47 Error lectura de informacion
48 centralita cancelada
49 Error de programacion
50 Numero maximo de intentos de cancelacion superados
51 Ecu Codificada
52 Ecu no codificada
53 Operacion anulada
54 Quitar y poner el contacto, tiempo de lectura de informacion 2 minutos. Continuar?
55 Atención antes de programar dar 12 v al pin "B3" ECU E CONTROLAR CHE LA TENSION ESTA SUPERIOR A 13 V
56 Alta Velocidad
57 Auto
58 Lectura informacion
59 Inicio lectura informacion...
60 COMPLETE
61 TABLES
62 Atencion, antes de continuar, quitar el contacto, y poner la massa al pin 24 de la FLASH EPROM y poner el contacto, y quitar la massa al pin 24 de la FLASH EPROM,e continuar MIRAR FILE PDF IN CARPETA DOCUMENTI 
63 Atencion, antes de continuar, quitar y FUSIBILE N°11, y poner la massa al pin 24 de la FLASH EPROM y poner el contacto, y quitar la massa al pin 24 de la FLASH EPROM,e continuar.
64 PONER EL  CONTACTO Y QUITAR  EL FUSIBILE N°11 DESPUES 5 s, E CONTINUAR.
65 QUITAR EL QUADRO, PONER EL FUSIBILE N°11, PONER EL CONTACTO, Y QUITAR EL FUSIBILE N°11 DESPUES 5 sECUNDO, E CONTINUAR.
66 Atencion, antes de continuar, quitar el contacto, y poner la massa al pin 28 de la FLASH EPROM y poner el contacto, y quitar la massa al pin 28 de la FLASH EPROM,e continuar MIRAR FILE PDF IN CARPETA DOCUMENTI 
67 Tiempo de Lectura Fichero Intero: 1 hora. Continuar?
68 Atencion, antes de continuar, quitar el contacto, y poner la massa al pin 104 POL.4 de el MICRO y poner el contacto, y quitar la massa al pin 104 POL.4 de el MICRO,e continuar MIRAR FILE PDF IN CARPETA DOCUMENTI
69 ATENCION ANTES DE PROGRAMAR DAR 12 V Al PIN 60 ECU E CONTROLAR CHE LA TENSION ESTA SUPERIOR A 13 V
70 BOOT MODE NO ACTIVO
71 Fichero erradO
72 MICRO MOTOROLA NON SUPORTADO
73 Atencion, antes de la  Lectura o escritura , quitar el contacto, y poner la massa al pin 20 de la centralita y poner el contacto,MIRAR FILE PDF IN CARPETA DOCUMENTI
74 ATENCION ANTES DE LEAR O PROGRAMAR CONTROLAR CHE LA TENSION ESTA SUPERIOR A 13 V
75 ATENCION SE COMUNICACION INPOSSIBLE TIRAR UN PONTE TRA EL PIN  7 > 11  DELLA PRESA EOBD2
76 ATENCION POR COMUNICACION CON ESTO VEICULO BUSCAR ADATTATORE A 24V, OPPURE TIRAR VIA 1 DELLE 2 BATTERIES A 12V.
77 Quitar el contacto y arrancar el motor
78 ATENCION por Quitar Spy Motor despues la progrmacion dar 3 ves DATI ECU
79 ATENCION SE COMUNICACION INPOSSIBLE TIRAR UN PONTE TRA EL PIN 7 Kline EOBD AL PIN 72 Kline DELLA CENTRALITA MOTOR
80 ATENCION SE COMUNICACION INPOSSIBLE TIRAR UN PONTE TRA EL PIN 7 Kline EOBD AL PLUG 2 PIN 43 Kline DELLA CENTRALITA MOTOR
81 ATENCION ANTES DE LEER: QUITAR ALIMENTACION, PONER A MASA EL PUNTO DE SOLDADURA  COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA DEL DOCUMENTO *jpg REALIMENTAR, QUITAR LA MASA Y PROCEDER CON LA LECTURA. VER FOTO DEL DOCUMENTO PDF
82 ATENCION SINO HAY COMUNICACION COLOCAR EL PIN 7 LINEA K DE LA TOMA EOBD AL PIN 25 DEL CONECTOR DE LA CENTRALITA MOTOR.
83 INICIO 2° CENTRALITA SLAVE, OK ?
84 ATENCION, SALVADO 2 FILES, LAS DOS CENTRALITAS SON DIFERENTES, NO SE PUEDE ESCRIVIR
85 ATENCION ANTES DE PROGRAMAR PONER UN PUENTE AL RELE, VER DOCUMENTO PDF Y CONTROLAR QUE LA TENSION SEA SUPERIOR A 13V
86 ATENCION ANTES DE PROCEDER: QUITAR ALIMENTACION, ABRIR LA CENTRALITA Y HACER CON UN CABLE UN PUENTE COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA DEL DOCUMENTO JPG. REALIMENTAR Y CLICAR OK, Y RAPIDAMENTE DEBE QUITAR Y PONER EL CONTACTO DE LA CENTRALITA.
87 ATENCION QUITAR LA MASA Y PROCEDER CLICANDO OK
88 CHK CALCULATO IN ESCRITURA
89 QUITAR Y PONER EL CONTACTO, e RIPROVAR.
90 SE NON COMUNICA COLLEGARE IL PIN 7 DELLA PRESA EOBD2 AL PIN B4 DEL 32_PIN NERO DELLA ECU
91 RSA NO ENCONTRADO
92 ATENCION SE COMUNICACION INPOSSIBLE TIRAR UN PONTE TRA EL PIN 7 Kline EOBD AL PIN 86 Kline DELLA CENTRALITA MOTOR