00 Sélect. la Marque
01 Sélect. le Driver
02 Device USB ne pas trouvée
03 Petite vitesse
04 Lire Dati
05 Lire Ecu
06 Ouvrir Fichier
07 Programmer
08 Quitter
09 Données du ecu
10 Commandes
11 Données du fichier à Programmer
12 Device USB actif
13 Device USB pas actif
14 Porte USB impossible à ouvrir
15 Porte impossible à ouvrir
16 Attendre…
17 Allumer le tableau de bord
18 Le fichier n’est pas comprimé
19 ETEINDRE ET RALLUMER LE TABLEAU DE BORD AVANT DE LIRE OU ECRIRE LE ecu
20 ATTENTION!ALIMENTER LE PIN 10/8 ECU EN 12V D’ELECTRICITE AVANT DE PROGRAMMER E CONTROLLER QUE LA TENSION EST SUPERIOR DE 13 V
21 TEMPS DE LECTURE :30 MINUTI. CONTINUER ?
22 Avant il faut sélectionner un driver
23 Avant il faut ouvrir un fichier
24 ça n’existe pas
25 FIN DE LA LECTURE. FERMER LE TABLEAU DE BORD.
26 Eteindre 10Sec et rallumer le tableau de bord Attendre 10Sec AVANT DE CONTINUER
27 Faute d’écriture du fichier
28 Aucun fichier ouvert
29 Nombre de tentatives maximum dépassé
30 Impossible d’effacer le ecu
31 Porte inactive
32 Ecu pas sélectionné
33 Communication impossible
34 Initialisation d’écriture
35 LECTURE ECU
36 Commencement de lecture…
37 Fermeture du ecu
38 Commencement d’écriture
39 Effacement
40 ECRITURE ECU 
41 FICHIER DE DIMENSION ERRONEE
42 Faute de lecture du fichier ou fichier de dimension erronée
43 Faute de lecture du fichier
44 FAUTE Changement de Vitesse
45 Impossible initialiser l’écriture
46 NOMBRE ECU PAS TROUVE
47 Faute de lecture des données
48 Ecu effacé
49 Faute d’écriture
50 Nombre maximum de tentatives d’effacement dépassé
51 ECU CODEE
52 ECU PAS CODEE
53 Opération annulée
54 ETEINDRE ET ALLUMER LE TABLEAU DE BORD. TEMPS DE LECTURE DES DONNEES 2 MINUTES. CONTINUER ?
55 ATTENTION!ALIMENTER LE PIN "B3" ECU EN 12V D’ELECTRICITE AVANT DE PROGRAMMER E CONTROLLER QUE LA TENSION EST SUPERIOR DE 13 V
56 Grande vitesse
57 Voiture
58 LECTURE DES DONNEES
59 Commencement de lecture des données
60 COMPLETE
61 GRAPHEURS
62 ATTENTION. AVANT DE LIRE:ENLEVER L’ ALIMENTATION,METTRE A LA MASSE LE PIN 24 DE LA FLASHEPROM,ALIMENTER ENCORE UNE FOIS ET ENLEVER LA MASSE DU PIN 24 DE LA FLASH EPROM. AVANCER AVEC LA LECTURE.REGARDE FILE PDF IN DOCUMENTI 
63 ATTENTION. AVANT DE LIRE :ENLEVER LE FUSIBLE N°11, ENLEVER L’ALIMENTATION, METTRE A LA MASSE LE PIN 24DE LA FLASH EPROM,ALIMENTER ENCORE UNE FOIS ET ENLEVER LA MASSE DU PIN 24 DE LA FLASH EPROM. AVANCER AVEC LA LECTURE.
64 ALLUMER LE TABLEAU DE BORD ET APRES 5 SECONDES ENLEVER LE FUSIBLE N°11 ET CONTINUER.
65 ETEINDRE LE TABLEAU DE BORD ET REMONTER LE FUSIBLE N°11, RALLUMER LE TABLEAU DE BORD ET APRES 5SECONDES ENLEVER LE FUSIBLE N°11 ET CONTINUER
66 ATTENTION. AVANT DE LIRE:ENLEVER L’ ALIMENTATION,METTRE A LA MASSE LE PIN 28 DE LA FLASHEPROM,ALIMENTER ENCORE UNE FOIS ET ENLEVER LA MASSE DU PIN 28 DE LA FLASH EPROM. AVANCER AVEC LA LECTURE.REGARDE FILE PDF IN DOCUMENTI 
67 TEMPS DE LECTURE  FICHIER INTERO: 1 HEURE  CONTINUER ?
68 ATTENTION. AVANT DE LIRE:ENLEVER L’ ALIMENTATION,METTRE A LA MASSE LE PIN 104 DE LA MICRO,ALIMENTER ENCORE UNE FOIS ET ENLEVER LA MASSE DU PIN 104 DE LA MICRO. AVANCER AVEC LA LECTURE.REGARDE FILE PDF IN DOCUMENTI
69 ATTENTION AVANT DE ECRIRE ALIMENTER LE PIN 60 ECU EN 12V E CONTROLLER QUE LA TENSION EST SUPERIOR DE 13 V
70 BOOT MODE NO ATTIVO
71 FICHIER ERRONEE
72 MICRO MOTOROLA NON SUPORTADO
73 ATTENTION. AVANT DE LIRE O ESCRIVER: ENLEVER L’ ALIMENTATION, METTRE A LA MASSE LE PIN 20 DELLA ECU E ALIMENTER,AVANCER AVEC REGARDE FILE PDF IN DOCUMENTI
74 ATTENTION AVANT DE LIRE O ECRIRE CONTROLLER QUE LA TENSION EST SUPERIOR DE 13 V
75 ATTENZION SE COMMUNINICATION IMPOSSIBLE FIARE UN PONTE TRA EL PIN 7 > 11 DELLA PRESA EOBD2
76 ATTENZION PAR COMMUNINICATION CON ESTO VEICLE METTRE  ADAPTOR A 24V, OPPURE TIRAR VIA 1 DELLE 2 BATTERIES A 12V.
77 Eteindre le tableau de bord et rallumer el motor
78 ATTENZION por annuller spy motor depois de programmer fIare 3 fois DATI ECU
79 ATTENZION SE COMMUNINICATION IMPOSSIBLE FIARE UN PONTE TRA EL PIN 7 Kline DELLA PRESA EOBD AL PIN 72  Kline DEL ECU MOTOR
80 ATTENZION SE COMMUNINICATION IMPOSSIBLE FIARE UN PONTE TRA EL PIN 7 Kline DELLA PRESA EOBD AL PLUG 2 PIN 43  Kline DEL ECU MOTOR
81 ATTENTION, AVANT DE LIRE: ENLEVER L'ALIMENTATION, METTRE A MASSE COMME DE FIGURE DANS LES DOCUMENTS *.jpg, RIALIMENTAIRE ET ENLEVER LA MASSE ET LIRE. VOUS VOYEZ LES PHOTOS PDF DANS LES DOCUMENTS
82 ATTENTION S'IL NE DEVAIT PAS COMMUNIQUER VOUS RELIER LE PIN 7 KLINE DE LA PRISE EOBD A PLUG K PIN 25  KLINE DE LA ECU MOTOR
83 COMMENCEMENT  2° ECU SLAVE, OK ?
84 ATTENTION, REGISTRE 2 FILE, LES 2 ECUS  MOTOR SONT DIVERS, ILS NE PEUVENT PAS ETRE ECRITS
85 ATTENTION AVANT DE PROGRAMMAIRE VOUS DOUVER FAIRE UN PONT SU RELAIS ET VOUS VOYEZ *.PDF DANS LES DOCUMENTS ET COMMANDER QUI LA TENSION EST AVANCE DE 13V
86 ATTENTION AVANT DE PROCEDER : ENLEVER L'ALIMENTATION, OUVRIR L'ECU ET FAIRE AVEC UN FIL UN PONT COMME DE FIGURE DANS LES DOCUMENTS *.jpg, rilaimentaire, ET FAIRE "OK" ET PUIS TO ETEINDRE ET RALLUMER RAPIDEMENT L' ECU.
87 ATTENTION ENLEVER LA MASSE ET FAIRE "OK"
88 CHK CALCULATE IN ECRITURE
89 ETEINDRE ET RALLUMER LE TABLEAU DE BORD ET POUR ESSAYER ENCORE  
90 SE NON COMUNICA COLLEGARE IL PIN 7 DELLA PRESA EOBD2 AL PIN B4 DEL 32_PIN NERO DELLA ECU
91 RSA NON RECONNU
92 ATTENZION SE COMMUNINICATION IMPOSSIBLE FIARE UN PONTE TRA EL PIN 7 Kline DELLA PRESA EOBD AL PIN 86  Kline DEL ECU MOTOR