ATZ

ATZ

ELM327 v1.3a

>0100

0100

BUS INIT: ...ERROR

>AT MR 10

AT MR 10

0100

>0100

0100

41 00 BF 9F A8 11

>AT MR 07

AT MR 07

0100

>0100

0100

41 00 BF 9F A8 11

>0300

0300

43 00 00 00 00 00 00

>0700

0700

47 00 00 00 00 00 00

>0902

0902

7F 09 12

>0904

0904

49 04 01 31 30 33 37

49 04 02 33 36 39 36

49 04 03 35 33 30 31

49 04 04 33 30 30 30

>AT SP A6

AT SP A6

OK

>AT DP

AT DP

AUTO, ISO 15765-4 (CAN 11/500)

>AT MR 07

AT MR 07

AT CRA 7C0

>AT CRA

AT CRA

OK

>AT CRA 7C0

AT CRA 7C0

OK

>0902

0902

SEARCHING...

7F 09 12

>0904

0904

49 04 01 31 30 33 37

49 04 02 33 36 39 36

49 04 03 35 33 30 31

49 04 04 33 30 30 30

>AT ST FF

AT ST FF

OK

>10

10

NO DATA

>AT DP

AT DP

AUTO, ISO 15765-4 (CAN 11/500)

>0100

0100

SEARCHING...

41 00 BF 9F A8 11

>01 00

01 00

41 00 BF 9F A8 11

>AT SH 7C0

AT SH 7C0

OK

>01 05

01 05

41 05 52

>AT MT 10

AT MT 10

AT MR 10

>10

10

SEARCHING...

7F 10 11

>AT MR 07

AT MR 07

07

>07

07

SEARCHING...

47 00 00 00 00 00 00

>07

07

47 00 00 00 00 00 00

>ATDP

ATDP

AUTO, ISO 14230-4 (KWP FAST)

>0100

0100

41 00 BF 9F A8 11